**附件1：**

**A包具体采购需求：**

（一）项目名称、数量：安检门1台

（二）项目用途说明：按照“平安医院”建设要求，门诊楼主要入口安装安检门1台。

（三）配置规格、附件、零配件及专用工具等（可另加附页）：显示屏规格：≥7寸LCD屏；工作温度：-10℃─45℃；具备多区位报警功能，人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置；产品符合国家安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。通道尺寸满足单人通过要求，高度≥2米，宽度≥0.7米。

（四）详细技术要求、参数及产品资料等（可另加附页）：有高灵敏度和较强抗干扰能力，可对过检人员进行金属检测，能排除硬币、眼镜、磁性皮带扣、磁铁、钥匙、打火机、金属拉链、金属钮扣等日常物品的干扰，对此类贴身日常物品不报警。有效进行违规物品如刀具、较大金属物体的核验；支持联网功能，满足不同场景下的平台管理需求；报警阈值可以根据需要检测的金属大小进行调整。

（五）售后服务条件及交货日期（或工期）：签订合同后，7天内完成安装调试。