**附件2：**报价单格式

**一、首轮报价一览表**

项目编号**：**SFY20240031

项目名称**：供暖试压前供暖系统维修项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| 总报价 | 大写： ；小写： 。 |
| 交货期  |  |
| 质保期（有效期） |  |
| 对采购文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

**二、报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  备注品牌、规格 |
| 　 | **肿瘤微创综合科病区** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 安装DN20铜球阀 | 个 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 三通 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装外丝活接 | 个 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 镀锌钢管DN20 | 米 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 护士站东暖气片 | 柱 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **内分泌及老年病病区** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 安装DN20铜球阀 | 个 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 三通 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装外丝活接 | 个 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 镀锌钢管DN20 | 米 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 护士站仓库暖气片 | 柱 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **妇科病区** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 安装DN20铜球阀 | 个 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 三通 | 个 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装外丝活接 | 个 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 镀锌钢管DN20 | 米 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 产房更衣室 | 柱 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 产房办公室外间 | 柱 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 检查室暖气片 | 柱 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 3-4暖气片 | 柱 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 北走廊暖气片 | 柱 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 南走廊暖气片 | 柱 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 听力筛查室暖气片 | 柱 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **2号楼更换暖气主阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拆除原有阀门 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安装DN100弯头 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装DN100法兰盘 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 安装DN100镀锌管 | 米 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 安装DN100铸钢闸阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 安装排气放水阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 螺栓 | 套 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 拆除砖墙并垒切 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **4号楼更换暖气主阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拆除原有阀门 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安装DN80弯头 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装DN80法兰盘 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 安装DN80镀锌管 | 米 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 安装DN80铸钢闸阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 安装排气放水阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 螺栓 | 套 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 清理管道井内垃圾 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **1号楼更换暖气主阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拆除原有阀门 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安装DN100铸钢闸阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 螺栓 | 套 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **体检中心更换暖气阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拆除原有旧阀门 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安装PPR50铜球阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **5号楼更换暖气阀门****楼内分支控制阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 拆除原有阀门 | 套 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安装DN25铜球阀 | 套 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **5号楼楼外主阀门** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 机械破除地面 | 台班 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 拆除原有阀门 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装DN80法兰盘 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 安装DN80镀锌管 | 米 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 安装DN80铸钢闸阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 安装排气放水阀 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 螺栓 | 套 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 恢复混凝土地面 | 平方 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 垒切阀门井内径1000\*1000 | 座 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 安装加重球墨铸铁井盖30T | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
|  | **垃圾清理** | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
|  | **总计报价** | （小写）： （大写）： 　 |

注：暖气片选择品质好、口碑好的一线品牌，钢制、孔距60 壁厚为1.8mm；阀门、镀锌钢管及螺栓按照国标要求选择质量好、口碑好的品牌；阀门选择铸钢国标阀门；

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日